Tehnički elaborat mora da ima definisanu strukturu:

1. Naslovna strana;
2. Sadržaj;
3. Tehnički opis postojećeg stanja;
4. Tehnički opis radova koji će se izvesti;
5. Numerički deo dokumentacije sa prikazom efekta primenjene mere u smislu procenta povećanja energetske efikasnosti u odnosu na stanje pre primene mere/mera;
6. Predmer i predračun radova koji će se izvesti po predmetnoj meri/merama.

Sastavni deo elaborata će biti i tehnički izveštaj nakon završenih radova za predmetnu meru. Ovaj deo tehničke dokumentacije takođe overavaju odgovorno lice privrednog subjekta i odgovorni projektant/izvođač radova nakon završenih radova.

Tehnički elaborat se radi za svaku od mera posebno ukoliko se konkuriše za paket mera.

Tehnički elaborati mora biti overen od ovlašćenog lica privrednog subjekta i odgovornog projektanta/izvođača radova.

**VAŽNA NAPOMENA: Licencirani inženjeri koji overavaju tehničke elaborate moraju biti upisani u registar Inženjerske komore Srbije sa statusom AKTIVAN. Ovu proveru će vršiti Komisija. Ukoliko ponude ne ispune ovaj uslov smatraće se neodgovarajućim.**